准备：

交换机一台

串口线：连接交换机，用于ctrl

网线：连接交换机，用于传输编译好的image.tar.gz

tftpd软件

编译好的image.tar.gz包

cat /etc/init.d/rcS

cp /package/usr/sbin/kill.sh /data/

cd /data

./kill.sh(杀死所有进程)

cd

配网准备传输image压缩包

ifconfig eth0 192.168.0.100（此处为交换机给接收端口配置的ip）

打开tftpd将路径设置为image包的路径，ip配置为192.168.0.2

tftp -g -l image.tar.gz 192.168.0.2(此处ip为在电脑给网卡配置的静态ip)

tar -zxf image.tar.gz

rm -rf /package/\*

cp -rf ./image/\* /package/

/package/usr/sbin/app-monitor &